«Шкатулка»

( М. И. Григорьев, 5 мая 2007 г. )

Рис. 1

Данная поверхность представляет собой прямоугольный параллелепипед со сглаженными краями (рис. 1). Сглаживание краев производится перемещением четверти окружности заданного радиуса вдоль края [1]. Таким образом, стык двух плоскостей заменяется на четвёртую часть боковой поверхности правильного кругового цилиндра, которая может быть построена при помощи проективной поверхности Безье порядка 2 × 1. Стык трех плоскостей заменяется на восьмую часть сферы, которая в свою очередь может быть построена при помощи проективной поверхности Безье порядка 2 × 2. Приведём данные для построения четвёртой части боковой поверхности правильного кругового цилиндра (рис. 2) (данные для построения восьмой части сферы можно найти в [2]).

P00

P10 P01

P11 P20 P21

Рис. 2

Полюсы P_{ij}, i ∈ 0 : 2, j ∈ 0 : 1, расположены в вершинах прямоугольного параллелепипеда, причём длины отрезков P_{00}P_{10}, P_{10}P_{20}, P_{01}P_{11}, P_{11}P_{21} равны между собой. Веса w_{ij} , i ∈ 0 : 2, j ∈ 0 : 1, выбираются следующим образом:

w_{00} = w_{01} = 1,

w_{10} = w_{11} =^{√2}_2 , w_{20} = w_{21} = 1.

2 ЛИТЕРАТУРА

1. Голованов Н. Н., Ильютко Д. П., Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Компьютерная геометрия. М.: Академия, 2006. 512 с.

2. Григорьев М. И. «Сфера». // Секция «Дискретный гармонический анализ».

Галерея. 5 мая 2007 г.

http://dha.spb.ru/Gallery/sphere.shtml